,Размер_Ширина_Основания шпильки##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Отверстие_Шпилька##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Диаметр_Хомута##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Диаметр_Дополнительный##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Диаметр_Внешний##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Высота_Шпильки##LENGTH##MILLIMETERS,Подсчет шпильки в штуках##OTHER##,Отметка по умолчанию##LENGTH##MILLIMETERS,Описание##OTHER##,Видимость_Наличие хомута##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,Диапазон рабочих температур##OTHER##,Видимость_Шпилька_Дополнительный##OTHER##,Видимость_Шпилька##OTHER##,Watermark##OTHER##,URL##OTHER##,BL_Разработано##OTHER##,BL_Email##OTHER##,BL_BIM library##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Толщина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Примечание##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Материал##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Количество##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Класс пожароопасной зоны##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##,ADSK_URL документации изделия##OTHER##
Isoterm UL 13-10,15.000000000000,10.000000000000,38.000000000000,23.000000000000,36.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,72.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х010,Подвес t=13мм d=10мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х010,1,UL13010,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-12,15.000000000000,10.000000000000,40.000000000000,25.000000000000,38.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,76.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х012,Подвес t=13мм d=12мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х012,1,UL13012,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-15,15.000000000000,10.000000000000,43.000000000000,28.000000000000,41.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,82.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х015,Подвес t=13мм d=15мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х015,1,UL13015,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-18,15.000000000000,10.000000000000,46.000000000000,31.000000000000,44.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,88.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х018,Подвес t=13мм d=18мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х018,1,UL13018,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-22,15.000000000000,10.000000000000,50.000000000000,35.000000000000,48.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,96.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х022,Подвес t=13мм d=22мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х022,1,UL13022,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-25,15.000000000000,10.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,51.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,102.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х025,Подвес t=13мм d=25мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х025,1,UL13025,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-28,15.000000000000,10.000000000000,56.000000000000,41.000000000000,54.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,108.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х028,Подвес t=13мм d=28мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х028,1,UL13028,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-35,15.000000000000,10.000000000000,63.000000000000,48.000000000000,61.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,122.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х035,Подвес t=13мм d=35мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х035,1,UL13035,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-42,15.000000000000,10.000000000000,70.000000000000,55.000000000000,68.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,115.600000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х042,Подвес t=13мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х042,1,UL13042,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-48,15.000000000000,10.000000000000,76.000000000000,61.000000000000,74.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,125.800000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х048,Подвес t=13мм d=48мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х048,1,UL13048,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-54,15.000000000000,10.000000000000,82.000000000000,67.000000000000,80.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,136.000000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х054,Подвес t=13мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х054,1,UL13054,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-57,15.000000000000,10.000000000000,85.000000000000,70.000000000000,83.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,141.100000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х057,Подвес t=13мм d=57мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х057,1,UL13057,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-60,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,73.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,146.200000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х060,Подвес t=13мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х060,1,UL13060,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-64,21.000000000000,16.000000000000,92.000000000000,77.000000000000,90.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,153.000000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х064,Подвес t=13мм d=64мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х064,1,UL13064,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-70,21.000000000000,16.000000000000,98.000000000000,83.000000000000,96.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,163.200000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х070,Подвес t=13мм d=70мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х070,1,UL13070,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-76,21.000000000000,16.000000000000,104.000000000000,89.000000000000,102.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,173.400000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х076,Подвес t=13мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х076,1,UL13076,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-80,21.000000000000,16.000000000000,108.000000000000,93.000000000000,106.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,180.200000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х080,Подвес t=13мм d=80мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х080,1,UL13080,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 13-89,21.000000000000,16.000000000000,117.000000000000,102.000000000000,115.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,195.500000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х089,Подвес t=13мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х089,1,UL13089,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-10,15.000000000000,10.000000000000,50.000000000000,29.000000000000,48.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,96.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х010,Подвес t=19мм d=10мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х010,1,UL19010,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-12,15.000000000000,10.000000000000,52.000000000000,31.000000000000,50.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,100.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х012,Подвес t=19мм d=12мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х012,1,UL19012,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-15,15.000000000000,10.000000000000,55.000000000000,34.000000000000,53.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,106.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х015,Подвес t=19мм d=15мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х015,1,UL19015,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-18,15.000000000000,10.000000000000,58.000000000000,37.000000000000,56.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,112.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х018,Подвес t=19мм d=18мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х018,1,UL19018,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-22,15.000000000000,10.000000000000,62.000000000000,41.000000000000,60.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,120.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х022,Подвес t=19мм d=22мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х022,1,UL19022,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-25,15.000000000000,10.000000000000,65.000000000000,44.000000000000,63.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,126.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х025,Подвес t=19мм d=25мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х025,1,UL19025,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-28,15.000000000000,10.000000000000,68.000000000000,47.000000000000,66.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,132.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х028,Подвес t=19мм d=28мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х028,1,UL19028,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-35,15.000000000000,10.000000000000,75.000000000000,54.000000000000,73.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,146.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х035,Подвес t=19мм d=35мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х035,1,UL19035,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-42,15.000000000000,10.000000000000,82.000000000000,61.000000000000,80.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,136.000000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х042,Подвес t=19мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х042,1,UL19042,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-48,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,67.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,146.200000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х048,Подвес t=19мм d=48мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х048,1,UL19048,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-54,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,73.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,156.400000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х054,Подвес t=19мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х054,1,UL19054,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-57,15.000000000000,10.000000000000,97.000000000000,76.000000000000,95.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,161.500000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х057,Подвес t=19мм d=57мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х057,1,UL19057,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-60,15.000000000000,10.000000000000,100.000000000000,79.000000000000,98.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,166.600000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х060,Подвес t=19мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х060,1,UL19060,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-64,21.000000000000,16.000000000000,104.000000000000,83.000000000000,102.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,173.400000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х064,Подвес t=19мм d=64мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х064,1,UL19064,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-70,21.000000000000,16.000000000000,110.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,183.600000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х070,Подвес t=19мм d=70мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х070,1,UL19070,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-76,21.000000000000,16.000000000000,116.000000000000,95.000000000000,114.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,193.800000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х076,Подвес t=19мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х076,1,UL19076,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-80,21.000000000000,16.000000000000,120.000000000000,99.000000000000,118.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,200.600000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х080,Подвес t=19мм d=80мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х080,1,UL19080,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-89,21.000000000000,16.000000000000,129.000000000000,108.000000000000,127.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,215.900000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х089,Подвес t=19мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х089,1,UL19089,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-108,21.000000000000,16.000000000000,148.000000000000,127.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,219.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х108,Подвес t=19мм d=108мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х108,1,UL19108,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-114,21.000000000000,16.000000000000,154.000000000000,133.000000000000,152.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,228.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х114,Подвес t=19мм d=114мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х114,1,UL19114,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-133,21.000000000000,16.000000000000,173.000000000000,152.000000000000,171.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,256.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х133,Подвес t=19мм d=133мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х133,1,UL19133,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-140,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,159.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,267.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х140,Подвес t=19мм d=140мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х140,1,UL19140,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-160,25.000000000000,20.000000000000,200.000000000000,179.000000000000,198.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,297.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х160,Подвес t=19мм d=160мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х160,1,UL19160,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 19-219,25.000000000000,20.000000000000,259.000000000000,238.000000000000,257.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,334.100000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х219,Подвес t=19мм d=219мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х219,1,UL19219,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-10,15.000000000000,10.000000000000,62.000000000000,35.000000000000,60.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,120.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х010,Подвес t=25мм d=10мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х010,1,UL25010,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-12,15.000000000000,10.000000000000,64.000000000000,37.000000000000,62.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,124.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х012,Подвес t=25мм d=12мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х012,1,UL25012,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-15,15.000000000000,10.000000000000,67.000000000000,40.000000000000,65.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,130.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х015,Подвес t=25мм d=15мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х015,1,UL25015,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-18,15.000000000000,10.000000000000,70.000000000000,43.000000000000,68.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,136.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х018,Подвес t=25мм d=18мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х018,1,UL25018,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-22,15.000000000000,10.000000000000,74.000000000000,47.000000000000,72.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,144.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х022,Подвес t=25мм d=22мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х022,1,UL25022,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-25,15.000000000000,10.000000000000,77.000000000000,50.000000000000,75.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,150.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х025,Подвес t=25мм d=25мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х025,1,UL25025,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-28,15.000000000000,10.000000000000,80.000000000000,53.000000000000,78.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,156.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х028,Подвес t=25мм d=28мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х028,1,UL25028,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-35,15.000000000000,10.000000000000,87.000000000000,60.000000000000,85.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,170.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х035,Подвес t=25мм d=35мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х035,1,UL25035,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-42,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,67.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,156.400000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х042,Подвес t=25мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х042,1,UL25042,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-48,15.000000000000,10.000000000000,100.000000000000,73.000000000000,98.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,166.600000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х048,Подвес t=25мм d=48мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х048,1,UL25048,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-54,15.000000000000,10.000000000000,106.000000000000,79.000000000000,104.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,176.800000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х054,Подвес t=25мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х054,1,UL25054,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-57,15.000000000000,10.000000000000,109.000000000000,82.000000000000,107.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,181.900000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х057,Подвес t=25мм d=57мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х057,1,UL25057,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-60,15.000000000000,10.000000000000,112.000000000000,85.000000000000,110.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,187.000000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х060,Подвес t=25мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х060,1,UL25060,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-64,21.000000000000,16.000000000000,116.000000000000,89.000000000000,114.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,193.800000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х064,Подвес t=25мм d=64мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х064,1,UL25064,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-70,21.000000000000,16.000000000000,122.000000000000,95.000000000000,120.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,204.000000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х070,Подвес t=25мм d=70мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х070,1,UL25070,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-76,21.000000000000,16.000000000000,128.000000000000,101.000000000000,126.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,214.200000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х076,Подвес t=25мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х076,1,UL25076,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-80,21.000000000000,16.000000000000,132.000000000000,105.000000000000,130.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,221.000000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х080,Подвес t=25мм d=80мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х080,1,UL25080,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-89,21.000000000000,16.000000000000,141.000000000000,114.000000000000,139.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,236.300000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х089,Подвес t=25мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х089,1,UL25089,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-102,21.000000000000,16.000000000000,154.000000000000,127.000000000000,152.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,228.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х102,Подвес t=25мм d=102мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х102,1,UL25102,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-108,21.000000000000,16.000000000000,160.000000000000,133.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,237.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х108,Подвес t=25мм d=108мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х108,1,UL25108,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-114,21.000000000000,16.000000000000,166.000000000000,139.000000000000,164.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,246.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х114,Подвес t=25мм d=114мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х114,1,UL25114,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-125,21.000000000000,16.000000000000,177.000000000000,150.000000000000,175.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,262.500000000000,125.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х125,Подвес t=25мм d=125мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х125,1,UL25125,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-133,21.000000000000,16.000000000000,185.000000000000,158.000000000000,183.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,274.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х133,Подвес t=25мм d=133мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х133,1,UL25133,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-160,25.000000000000,20.000000000000,212.000000000000,185.000000000000,210.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,315.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х160,Подвес t=25мм d=160мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х160,1,UL25160,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 25-219,25.000000000000,20.000000000000,271.000000000000,244.000000000000,269.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,349.700000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х219,Подвес t=25мм d=219мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х219,1,UL25219,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-10,15.000000000000,10.000000000000,76.000000000000,42.000000000000,74.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,148.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х010,Подвес t=32мм d=10мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х010,1,UL32010,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-12,15.000000000000,10.000000000000,78.000000000000,44.000000000000,76.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,152.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х012,Подвес t=32мм d=12мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х012,1,UL32012,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-15,15.000000000000,10.000000000000,81.000000000000,47.000000000000,79.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,158.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х015,Подвес t=32мм d=15мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х015,1,UL32015,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-18,15.000000000000,10.000000000000,84.000000000000,50.000000000000,82.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,164.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х018,Подвес t=32мм d=18мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х018,1,UL32018,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-22,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,54.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,172.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х022,Подвес t=32мм d=22мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х022,1,UL32022,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-25,15.000000000000,10.000000000000,91.000000000000,57.000000000000,89.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,178.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х025,Подвес t=32мм d=25мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х025,1,UL32025,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-28,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,60.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,184.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х028,Подвес t=32мм d=28мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х028,1,UL32028,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-35,15.000000000000,10.000000000000,101.000000000000,67.000000000000,99.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,198.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х035,Подвес t=32мм d=35мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х035,1,UL32035,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-42,15.000000000000,10.000000000000,108.000000000000,74.000000000000,106.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,180.200000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х042,Подвес t=32мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х042,1,UL32042,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-48,15.000000000000,10.000000000000,114.000000000000,80.000000000000,112.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,190.400000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х048,Подвес t=32мм d=48мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х048,1,UL32048,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-54,15.000000000000,10.000000000000,120.000000000000,86.000000000000,118.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,200.600000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х054,Подвес t=32мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х054,1,UL32054,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-57,15.000000000000,10.000000000000,123.000000000000,89.000000000000,121.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,205.700000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х057,Подвес t=32мм d=57мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х057,1,UL32057,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-60,15.000000000000,10.000000000000,126.000000000000,92.000000000000,124.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,210.800000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х060,Подвес t=32мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х060,1,UL32060,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-64,21.000000000000,16.000000000000,130.000000000000,96.000000000000,128.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,217.600000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х064,Подвес t=32мм d=64мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х064,1,UL32064,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-70,21.000000000000,16.000000000000,136.000000000000,102.000000000000,134.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,227.800000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х070,Подвес t=32мм d=70мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х070,1,UL32070,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-76,21.000000000000,16.000000000000,142.000000000000,108.000000000000,140.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,238.000000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х076,Подвес t=32мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х076,1,UL32076,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-80,21.000000000000,16.000000000000,146.000000000000,112.000000000000,144.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,244.800000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х080,Подвес t=32мм d=80мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х080,1,UL32080,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-89,21.000000000000,16.000000000000,155.000000000000,121.000000000000,153.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,260.100000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х089,Подвес t=32мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х089,1,UL32089,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-102,21.000000000000,16.000000000000,168.000000000000,134.000000000000,166.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,249.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х102,Подвес t=32мм d=102мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х102,1,UL32102,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-108,21.000000000000,16.000000000000,174.000000000000,140.000000000000,172.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,258.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х108,Подвес t=32мм d=108мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х108,1,UL32108,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-114,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,146.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,267.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х114,Подвес t=32мм d=114мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х114,1,UL32114,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-133,21.000000000000,16.000000000000,199.000000000000,165.000000000000,197.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,295.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х133,Подвес t=32мм d=133мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х133,1,UL32133,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-140,21.000000000000,16.000000000000,206.000000000000,172.000000000000,204.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,306.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х140,Подвес t=32мм d=140мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х140,1,UL32140,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-160,25.000000000000,20.000000000000,226.000000000000,192.000000000000,224.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,336.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х160,Подвес t=32мм d=160мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х160,1,UL32160,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm UL 32-219,25.000000000000,20.000000000000,285.000000000000,251.000000000000,283.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,367.900000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х219,Подвес t=32мм d=219мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х219,1,UL32219,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-10,15.000000000000,10.000000000000,38.000000000000,23.000000000000,36.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,72.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х010,"Подвес t=13мм d=10мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х010,1,ULT13010,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-12,15.000000000000,10.000000000000,40.000000000000,25.000000000000,38.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,76.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х012,"Подвес t=13мм d=12мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х012,1,ULT13012,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-15,15.000000000000,10.000000000000,43.000000000000,28.000000000000,41.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,82.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х015,"Подвес t=13мм d=15мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х015,1,ULT13015,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-18,15.000000000000,10.000000000000,46.000000000000,31.000000000000,44.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,88.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х018,"Подвес t=13мм d=18мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х018,1,ULT13018,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-22,15.000000000000,10.000000000000,50.000000000000,35.000000000000,48.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,96.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х022,"Подвес t=13мм d=22мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х022,1,ULT13022,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-25,15.000000000000,10.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,51.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,102.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х025,"Подвес t=13мм d=25мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х025,1,ULT13025,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-28,15.000000000000,10.000000000000,56.000000000000,41.000000000000,54.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,108.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х028,"Подвес t=13мм d=28мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х028,1,ULT13028,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-35,15.000000000000,10.000000000000,63.000000000000,48.000000000000,61.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,122.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х035,"Подвес t=13мм d=35мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х035,1,ULT13035,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-42,15.000000000000,10.000000000000,70.000000000000,55.000000000000,68.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,115.600000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х042,"Подвес t=13мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х042,1,ULT13042,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-48,15.000000000000,10.000000000000,76.000000000000,61.000000000000,74.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,125.800000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х048,"Подвес t=13мм d=48мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х048,1,ULT13048,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-54,15.000000000000,10.000000000000,82.000000000000,67.000000000000,80.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,136.000000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х054,"Подвес t=13мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х054,1,ULT13054,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-57,15.000000000000,10.000000000000,85.000000000000,70.000000000000,83.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,141.100000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х057,"Подвес t=13мм d=57мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х057,1,ULT13057,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-60,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,73.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,146.200000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х060,"Подвес t=13мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х060,1,ULT13060,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-64,21.000000000000,16.000000000000,92.000000000000,77.000000000000,90.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,153.000000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х064,"Подвес t=13мм d=64мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х064,1,ULT13064,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-70,21.000000000000,16.000000000000,98.000000000000,83.000000000000,96.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,163.200000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х070,"Подвес t=13мм d=70мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х070,1,ULT13070,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-76,21.000000000000,16.000000000000,104.000000000000,89.000000000000,102.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,173.400000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х076,"Подвес t=13мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х076,1,ULT13076,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-80,21.000000000000,16.000000000000,108.000000000000,93.000000000000,106.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,180.200000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х080,"Подвес t=13мм d=80мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х080,1,ULT13080,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 13-89,21.000000000000,16.000000000000,117.000000000000,102.000000000000,115.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,195.500000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 13х089,"Подвес t=13мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 13х089,1,ULT13089,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-10,15.000000000000,10.000000000000,50.000000000000,29.000000000000,48.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,96.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х010,"Подвес t=19мм d=10мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х010,1,ULT19010,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-12,15.000000000000,10.000000000000,52.000000000000,31.000000000000,50.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,100.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х012,"Подвес t=19мм d=12мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х012,1,ULT19012,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-15,15.000000000000,10.000000000000,55.000000000000,34.000000000000,53.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,106.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х015,"Подвес t=19мм d=15мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х015,1,ULT19015,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-18,15.000000000000,10.000000000000,58.000000000000,37.000000000000,56.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,112.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х018,"Подвес t=19мм d=18мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х018,1,ULT19018,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-22,15.000000000000,10.000000000000,62.000000000000,41.000000000000,60.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,120.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х022,"Подвес t=19мм d=22мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х022,1,ULT19022,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-25,15.000000000000,10.000000000000,65.000000000000,44.000000000000,63.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,126.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х025,"Подвес t=19мм d=25мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х025,1,ULT19025,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-28,15.000000000000,10.000000000000,68.000000000000,47.000000000000,66.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,132.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х028,"Подвес t=19мм d=28мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х028,1,ULT19028,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-35,15.000000000000,10.000000000000,75.000000000000,54.000000000000,73.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,146.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х035,"Подвес t=19мм d=35мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х035,1,ULT19035,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-42,15.000000000000,10.000000000000,82.000000000000,61.000000000000,80.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,136.000000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х042,"Подвес t=19мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х042,1,ULT19042,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-48,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,67.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,146.200000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х048,"Подвес t=19мм d=48мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х048,1,ULT19048,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-54,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,73.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,156.400000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х054,"Подвес t=19мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х054,1,ULT19054,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-57,15.000000000000,10.000000000000,97.000000000000,76.000000000000,95.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,161.500000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х057,"Подвес t=19мм d=57мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х057,1,ULT19057,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-60,15.000000000000,10.000000000000,100.000000000000,79.000000000000,98.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,166.600000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х060,"Подвес t=19мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х060,1,ULT19060,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-64,21.000000000000,16.000000000000,104.000000000000,83.000000000000,102.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,173.400000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х064,"Подвес t=19мм d=64мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х064,1,ULT19064,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-70,21.000000000000,16.000000000000,110.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,183.600000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х070,"Подвес t=19мм d=70мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х070,1,ULT19070,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-76,21.000000000000,16.000000000000,116.000000000000,95.000000000000,114.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,193.800000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х076,"Подвес t=19мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х076,1,ULT19076,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-80,21.000000000000,16.000000000000,120.000000000000,99.000000000000,118.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,200.600000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х080,"Подвес t=19мм d=80мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х080,1,ULT19080,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-89,21.000000000000,16.000000000000,129.000000000000,108.000000000000,127.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,215.900000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х089,"Подвес t=19мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х089,1,ULT19089,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-108,21.000000000000,16.000000000000,148.000000000000,127.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,219.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х108,"Подвес t=19мм d=108мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х108,1,ULT19108,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-114,21.000000000000,16.000000000000,154.000000000000,133.000000000000,152.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,228.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х114,"Подвес t=19мм d=114мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х114,1,ULT19114,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-133,21.000000000000,16.000000000000,173.000000000000,152.000000000000,171.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,256.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х133,"Подвес t=19мм d=133мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х133,1,ULT19133,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-140,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,159.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,267.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х140,"Подвес t=19мм d=140мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х140,1,ULT19140,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-160,25.000000000000,20.000000000000,200.000000000000,179.000000000000,198.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,297.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х160,"Подвес t=19мм d=160мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х160,1,ULT19160,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 19-219,25.000000000000,20.000000000000,259.000000000000,238.000000000000,257.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,334.100000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 19х219,"Подвес t=19мм d=219мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 19х219,1,ULT19219,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-10,15.000000000000,10.000000000000,62.000000000000,35.000000000000,60.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,120.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х010,"Подвес t=25мм d=10мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х010,1,ULT25010,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-12,15.000000000000,10.000000000000,64.000000000000,37.000000000000,62.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,124.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х012,"Подвес t=25мм d=12мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х012,1,ULT25012,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-15,15.000000000000,10.000000000000,67.000000000000,40.000000000000,65.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,130.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х015,"Подвес t=25мм d=15мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х015,1,ULT25015,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-18,15.000000000000,10.000000000000,70.000000000000,43.000000000000,68.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,136.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х018,"Подвес t=25мм d=18мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х018,1,ULT25018,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-22,15.000000000000,10.000000000000,74.000000000000,47.000000000000,72.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,144.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х022,"Подвес t=25мм d=22мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х022,1,ULT25022,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-25,15.000000000000,10.000000000000,77.000000000000,50.000000000000,75.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,150.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х025,"Подвес t=25мм d=25мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х025,1,ULT25025,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-28,15.000000000000,10.000000000000,80.000000000000,53.000000000000,78.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,156.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х028,"Подвес t=25мм d=28мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х028,1,ULT25028,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-35,15.000000000000,10.000000000000,87.000000000000,60.000000000000,85.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,170.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х035,"Подвес t=25мм d=35мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х035,1,ULT25035,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-42,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,67.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,156.400000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х042,"Подвес t=25мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х042,1,ULT25042,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-48,15.000000000000,10.000000000000,100.000000000000,73.000000000000,98.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,166.600000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х048,"Подвес t=25мм d=48мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х048,1,ULT25048,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-54,15.000000000000,10.000000000000,106.000000000000,79.000000000000,104.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,176.800000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х054,"Подвес t=25мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х054,1,ULT25054,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-57,15.000000000000,10.000000000000,109.000000000000,82.000000000000,107.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,181.900000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х057,"Подвес t=25мм d=57мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х057,1,ULT25057,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-60,15.000000000000,10.000000000000,112.000000000000,85.000000000000,110.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,187.000000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х060,"Подвес t=25мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х060,1,ULT25060,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-64,21.000000000000,16.000000000000,116.000000000000,89.000000000000,114.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,193.800000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х064,"Подвес t=25мм d=64мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х064,1,ULT25064,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-70,21.000000000000,16.000000000000,122.000000000000,95.000000000000,120.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,204.000000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х070,"Подвес t=25мм d=70мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х070,1,ULT25070,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-76,21.000000000000,16.000000000000,128.000000000000,101.000000000000,126.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,214.200000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х076,"Подвес t=25мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х076,1,ULT25076,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-80,21.000000000000,16.000000000000,132.000000000000,105.000000000000,130.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,221.000000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х080,"Подвес t=25мм d=80мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х080,1,ULT25080,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-89,21.000000000000,16.000000000000,141.000000000000,114.000000000000,139.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,236.300000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х089,"Подвес t=25мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х089,1,ULT25089,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-102,21.000000000000,16.000000000000,154.000000000000,127.000000000000,152.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,228.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х102,"Подвес t=25мм d=102мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х102,1,ULT25102,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-108,21.000000000000,16.000000000000,160.000000000000,133.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,237.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х108,"Подвес t=25мм d=108мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х108,1,ULT25108,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-114,21.000000000000,16.000000000000,166.000000000000,139.000000000000,164.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,246.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х114,"Подвес t=25мм d=114мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х114,1,ULT25114,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-125,21.000000000000,16.000000000000,177.000000000000,150.000000000000,175.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,262.500000000000,125.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х125,"Подвес t=25мм d=125мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х125,1,ULT25125,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-133,21.000000000000,16.000000000000,185.000000000000,158.000000000000,183.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,274.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х133,"Подвес t=25мм d=133мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х133,1,ULT25133,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-160,25.000000000000,20.000000000000,212.000000000000,185.000000000000,210.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,315.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х160,"Подвес t=25мм d=160мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х160,1,ULT25160,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 25-219,25.000000000000,20.000000000000,271.000000000000,244.000000000000,269.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,349.700000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 25х219,"Подвес t=25мм d=219мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 25х219,1,ULT25219,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-10,15.000000000000,10.000000000000,76.000000000000,42.000000000000,74.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,148.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х010,"Подвес t=32мм d=10мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х010,1,ULT32010,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-12,15.000000000000,10.000000000000,78.000000000000,44.000000000000,76.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,152.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х012,"Подвес t=32мм d=12мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х012,1,ULT32012,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-15,15.000000000000,10.000000000000,81.000000000000,47.000000000000,79.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,158.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х015,"Подвес t=32мм d=15мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х015,1,ULT32015,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-18,15.000000000000,10.000000000000,84.000000000000,50.000000000000,82.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,164.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х018,"Подвес t=32мм d=18мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х018,1,ULT32018,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-22,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,54.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,172.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х022,"Подвес t=32мм d=22мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х022,1,ULT32022,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-25,15.000000000000,10.000000000000,91.000000000000,57.000000000000,89.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,178.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х025,"Подвес t=32мм d=25мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х025,1,ULT32025,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-28,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,60.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,184.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х028,"Подвес t=32мм d=28мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х028,1,ULT32028,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-35,15.000000000000,10.000000000000,101.000000000000,67.000000000000,99.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,198.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х035,"Подвес t=32мм d=35мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х035,1,ULT32035,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-42,15.000000000000,10.000000000000,108.000000000000,74.000000000000,106.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,180.200000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х042,"Подвес t=32мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х042,1,ULT32042,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-48,15.000000000000,10.000000000000,114.000000000000,80.000000000000,112.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,190.400000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х048,"Подвес t=32мм d=48мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х048,1,ULT32048,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-54,15.000000000000,10.000000000000,120.000000000000,86.000000000000,118.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,200.600000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х054,"Подвес t=32мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х054,1,ULT32054,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-57,15.000000000000,10.000000000000,123.000000000000,89.000000000000,121.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,205.700000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х057,"Подвес t=32мм d=57мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х057,1,ULT32057,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-60,15.000000000000,10.000000000000,126.000000000000,92.000000000000,124.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,210.800000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х060,"Подвес t=32мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х060,1,ULT32060,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-64,21.000000000000,16.000000000000,130.000000000000,96.000000000000,128.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,217.600000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х064,"Подвес t=32мм d=64мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х064,1,ULT32064,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-70,21.000000000000,16.000000000000,136.000000000000,102.000000000000,134.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,227.800000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х070,"Подвес t=32мм d=70мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х070,1,ULT32070,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-76,21.000000000000,16.000000000000,142.000000000000,108.000000000000,140.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,238.000000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х076,"Подвес t=32мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х076,1,ULT32076,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-80,21.000000000000,16.000000000000,146.000000000000,112.000000000000,144.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,244.800000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х080,"Подвес t=32мм d=80мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х080,1,ULT32080,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-89,21.000000000000,16.000000000000,155.000000000000,121.000000000000,153.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,260.100000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х089,"Подвес t=32мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х089,1,ULT32089,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-102,21.000000000000,16.000000000000,168.000000000000,134.000000000000,166.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,249.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х102,"Подвес t=32мм d=102мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х102,1,ULT32102,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-108,21.000000000000,16.000000000000,174.000000000000,140.000000000000,172.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,258.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х108,"Подвес t=32мм d=108мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х108,1,ULT32108,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-114,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,146.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,267.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х114,"Подвес t=32мм d=114мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х114,1,ULT32114,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-133,21.000000000000,16.000000000000,199.000000000000,165.000000000000,197.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,295.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х133,"Подвес t=32мм d=133мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х133,1,ULT32133,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-140,21.000000000000,16.000000000000,206.000000000000,172.000000000000,204.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,306.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х140,"Подвес t=32мм d=140мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х140,1,ULT32140,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-160,25.000000000000,20.000000000000,226.000000000000,192.000000000000,224.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,336.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х160,"Подвес t=32мм d=160мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х160,1,ULT32160,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm ULT 32-219,25.000000000000,20.000000000000,285.000000000000,251.000000000000,283.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Isoterm Ultima Уникальный теплоизоляционный подвес, обладающий повышенными противопожарными свойствами. Основа материала (вставка) выполнена из пеностекла (Группа горючести НГ), соединенная с двух сторон уникальной каучуковой изоляцией Armaflex Ultima, имеющей класс пожарной опасности КМ1. В качестве покрытия используется специальная огнезащитная терморасширяющаяся лента.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,Модели защищены уникальным кодом,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,367.900000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm Ultima 32х219,"Подвес t=32мм d=219мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm Ultima 32х219,1,ULT32219,"Г1, В1, Д2, Т2 (класс пожарной опасности КМ1)",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_Ultima,https://www.symt.ru/catalog
