,Размер_Ширина_Основания шпильки##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Отверстие_Шпилька##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Диаметр_Хомута##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Диаметр_Дополнительный##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Диаметр_Внешний##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Высота_Шпильки##LENGTH##MILLIMETERS,Подсчет шпильки в штуках##OTHER##,Отметка по умолчанию##LENGTH##MILLIMETERS,Описание##OTHER##,Видимость_Наличие хомута##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,Диапазон рабочих температур##OTHER##,Видимость_Шпилька_Дополнительный##OTHER##,Видимость_Шпилька##OTHER##,URL##OTHER##,BL_Разработано##OTHER##,BL_Email##OTHER##,BL_BIM library##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Толщина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Примечание##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Материал##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Количество##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##,ADSK_URL документации изделия##OTHER##
Isoterm SM 13-10,15.000000000000,10.000000000000,38.000000000000,23.000000000000,36.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,72.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm 13х010,Подвес t=13мм d=10мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х010,1,SM13010,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-12,15.000000000000,10.000000000000,40.000000000000,25.000000000000,38.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,76.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm 13х012,Подвес t=13мм d=12мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х012,1,SM13012,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-15,15.000000000000,10.000000000000,43.000000000000,28.000000000000,41.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,82.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm 13х015,Подвес t=13мм d=15мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х015,1,SM13015,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-18,15.000000000000,10.000000000000,46.000000000000,31.000000000000,44.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,88.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm 13х018,Подвес t=13мм d=18мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х018,1,SM13018,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-22,15.000000000000,10.000000000000,50.000000000000,35.000000000000,48.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,96.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm 13х022,Подвес t=13мм d=22мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х022,1,SM13022,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-25,15.000000000000,10.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,51.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,102.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm 13х025,Подвес t=13мм d=25мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х025,1,SM13025,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-28,15.000000000000,10.000000000000,56.000000000000,41.000000000000,54.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,108.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 13х028,Подвес t=13мм d=28мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х028,1,SM13028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-35,15.000000000000,10.000000000000,63.000000000000,48.000000000000,61.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,122.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 13х035,Подвес t=13мм d=35мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х035,1,SM13035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-42,15.000000000000,10.000000000000,70.000000000000,55.000000000000,68.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,115.600000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 13х042,Подвес t=13мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х042,1,SM13042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-48,15.000000000000,10.000000000000,76.000000000000,61.000000000000,74.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,125.800000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm 13х048,Подвес t=13мм d=48мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х048,1,SM13048,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-54,15.000000000000,10.000000000000,82.000000000000,67.000000000000,80.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,136.000000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 13х054,Подвес t=13мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х054,1,SM13054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-57,15.000000000000,10.000000000000,85.000000000000,70.000000000000,83.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,141.100000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm 13х057,Подвес t=13мм d=57мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х057,1,SM13057,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-60,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,73.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,146.200000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 13х060,Подвес t=13мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х060,1,SM13060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-64,21.000000000000,16.000000000000,92.000000000000,77.000000000000,90.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,153.000000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm 13х064,Подвес t=13мм d=64мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х064,1,SM13064,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-70,21.000000000000,16.000000000000,98.000000000000,83.000000000000,96.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,163.200000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm 13х070,Подвес t=13мм d=70мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х070,1,SM13070,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-76,21.000000000000,16.000000000000,104.000000000000,89.000000000000,102.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,173.400000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 13х076,Подвес t=13мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х076,1,SM13076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-80,21.000000000000,16.000000000000,108.000000000000,93.000000000000,106.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,180.200000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm 13х080,Подвес t=13мм d=80мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х080,1,SM13080,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-89,21.000000000000,16.000000000000,117.000000000000,102.000000000000,115.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,195.500000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 13х089,Подвес t=13мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х089,1,SM13089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-102,21.000000000000,16.000000000000,130.000000000000,115.000000000000,128.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,192.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm 13х102,Подвес t=13мм d=102мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х102,1,SM13102,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-108,21.000000000000,16.000000000000,136.000000000000,121.000000000000,134.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,201.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 13х108,Подвес t=13мм d=108мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х108,1,SM13108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-114,21.000000000000,16.000000000000,142.000000000000,127.000000000000,140.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,210.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 13х114,Подвес t=13мм d=114мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х114,1,SM13114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-125,21.000000000000,16.000000000000,153.000000000000,138.000000000000,151.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,226.500000000000,125.000000000000,,Подвес Isoterm 13х125,Подвес t=13мм d=125мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х125,1,SM13125,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-133,21.000000000000,16.000000000000,161.000000000000,146.000000000000,159.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,13.000000000000,238.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 13х133,Подвес t=13мм d=133мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х133,1,SM13133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 13-160,25.000000000000,20.000000000000,188.000000000000,173.000000000000,186.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,13.000000000000,279.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 13х160,Подвес t=13мм d=160мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х160,1,SM13160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-10,15.000000000000,10.000000000000,50.000000000000,29.000000000000,48.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,96.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm 19х010,Подвес t=19мм d=10мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х010,1,SM19010,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-12,15.000000000000,10.000000000000,52.000000000000,31.000000000000,50.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,100.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm 19х012,Подвес t=19мм d=12мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х012,1,SM19012,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-15,15.000000000000,10.000000000000,55.000000000000,34.000000000000,53.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,106.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm 19х015,Подвес t=19мм d=15мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х015,1,SM19015,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-18,15.000000000000,10.000000000000,58.000000000000,37.000000000000,56.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,112.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm 19х018,Подвес t=19мм d=18мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х018,1,SM19018,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-22,15.000000000000,10.000000000000,62.000000000000,41.000000000000,60.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,120.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm 19х022,Подвес t=19мм d=22мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х022,1,SM19022,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-25,15.000000000000,10.000000000000,65.000000000000,44.000000000000,63.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,126.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm 19х025,Подвес t=19мм d=25мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х025,1,SM19025,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-28,15.000000000000,10.000000000000,68.000000000000,47.000000000000,66.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,132.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 19х028,Подвес t=19мм d=28мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х028,1,SM19028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-35,15.000000000000,10.000000000000,75.000000000000,54.000000000000,73.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,146.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 19х035,Подвес t=19мм d=35мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х035,1,SM19035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-42,15.000000000000,10.000000000000,82.000000000000,61.000000000000,80.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,136.000000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 19х042,Подвес t=19мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х042,1,SM19042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-48,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,67.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,146.200000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm 19х048,Подвес t=19мм d=48мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х048,1,SM19048,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-54,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,73.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,156.400000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 19х054,Подвес t=19мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х054,1,SM19054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-57,15.000000000000,10.000000000000,97.000000000000,76.000000000000,95.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,161.500000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm 19х057,Подвес t=19мм d=57мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х057,1,SM19057,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-60,15.000000000000,10.000000000000,100.000000000000,79.000000000000,98.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,166.600000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 19х060,Подвес t=19мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х060,1,SM19060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-64,21.000000000000,16.000000000000,104.000000000000,83.000000000000,102.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,173.400000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm 19х064,Подвес t=19мм d=64мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х064,1,SM19064,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-70,21.000000000000,16.000000000000,110.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,183.600000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm 19х070,Подвес t=19мм d=70мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х070,1,SM19070,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-76,21.000000000000,16.000000000000,116.000000000000,95.000000000000,114.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,193.800000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 19х076,Подвес t=19мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х076,1,SM19076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-80,21.000000000000,16.000000000000,120.000000000000,99.000000000000,118.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,200.600000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm 19х080,Подвес t=19мм d=80мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х080,1,SM19080,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-89,21.000000000000,16.000000000000,129.000000000000,108.000000000000,127.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,215.900000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 19х089,Подвес t=19мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х089,1,SM19089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-108,21.000000000000,16.000000000000,148.000000000000,127.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,219.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 19х108,Подвес t=19мм d=108мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х108,1,SM19108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-114,21.000000000000,16.000000000000,154.000000000000,133.000000000000,152.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,228.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 19х114,Подвес t=19мм d=114мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х114,1,SM19114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-133,21.000000000000,16.000000000000,173.000000000000,152.000000000000,171.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,256.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 19х133,Подвес t=19мм d=133мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х133,1,SM19133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-140,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,159.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,267.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm 19х140,Подвес t=19мм d=140мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х140,1,SM19140,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-160,25.000000000000,20.000000000000,200.000000000000,179.000000000000,198.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,297.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 19х160,Подвес t=19мм d=160мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х160,1,SM19160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-219,25.000000000000,20.000000000000,259.000000000000,238.000000000000,257.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,334.100000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm 19х219,Подвес t=19мм d=219мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х219,1,SM19219,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-273,25.000000000000,20.000000000000,313.000000000000,292.000000000000,311.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,404.300000000000,273.000000000000,,Подвес Isoterm 19х273,Подвес t=19мм d=273мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х273,1,SM19273,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 19-325,25.000000000000,20.000000000000,365.000000000000,344.000000000000,363.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,471.900000000000,325.000000000000,,Подвес Isoterm 19х325,Подвес t=19мм d=325мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х325,1,SM19325,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-10,15.000000000000,10.000000000000,62.000000000000,35.000000000000,60.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,120.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm 25х010,Подвес t=25мм d=10мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х010,1,SM25010,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-12,15.000000000000,10.000000000000,64.000000000000,37.000000000000,62.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,124.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm 25х012,Подвес t=25мм d=12мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х012,1,SM25012,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-15,15.000000000000,10.000000000000,67.000000000000,40.000000000000,65.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,130.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm 25х015,Подвес t=25мм d=15мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х015,1,SM25015,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-18,15.000000000000,10.000000000000,70.000000000000,43.000000000000,68.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,136.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm 25х018,Подвес t=25мм d=18мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х018,1,SM25018,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-22,15.000000000000,10.000000000000,74.000000000000,47.000000000000,72.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,144.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm 25х022,Подвес t=25мм d=22мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х022,1,SM25022,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-25,15.000000000000,10.000000000000,77.000000000000,50.000000000000,75.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,150.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm 25х025,Подвес t=25мм d=25мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х025,1,SM25025,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-28,15.000000000000,10.000000000000,80.000000000000,53.000000000000,78.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,156.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 25х028,Подвес t=25мм d=28мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х028,1,SM25028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-35,15.000000000000,10.000000000000,87.000000000000,60.000000000000,85.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,170.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 25х035,Подвес t=25мм d=35мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х035,1,SM25035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-42,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,67.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,156.400000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 25х042,Подвес t=25мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х042,1,SM25042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-48,15.000000000000,10.000000000000,100.000000000000,73.000000000000,98.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,166.600000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm 25х048,Подвес t=25мм d=48мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х048,1,SM25048,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-54,15.000000000000,10.000000000000,106.000000000000,79.000000000000,104.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,176.800000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 25х054,Подвес t=25мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х054,1,SM25054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-57,15.000000000000,10.000000000000,109.000000000000,82.000000000000,107.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,181.900000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm 25х057,Подвес t=25мм d=57мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х057,1,SM25057,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-60,15.000000000000,10.000000000000,112.000000000000,85.000000000000,110.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,187.000000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 25х060,Подвес t=25мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х060,1,SM25060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-64,21.000000000000,16.000000000000,116.000000000000,89.000000000000,114.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,193.800000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm 25х064,Подвес t=25мм d=64мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х064,1,SM25064,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-70,21.000000000000,16.000000000000,122.000000000000,95.000000000000,120.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,204.000000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm 25х070,Подвес t=25мм d=70мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х070,1,SM25070,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-76,21.000000000000,16.000000000000,128.000000000000,101.000000000000,126.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,214.200000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 25х076,Подвес t=25мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х076,1,SM25076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-80,21.000000000000,16.000000000000,132.000000000000,105.000000000000,130.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,221.000000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm 25х080,Подвес t=25мм d=80мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х080,1,SM25080,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-89,21.000000000000,16.000000000000,141.000000000000,114.000000000000,139.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,236.300000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 25х089,Подвес t=25мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х089,1,SM25089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-102,21.000000000000,16.000000000000,154.000000000000,127.000000000000,152.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,228.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm 25х102,Подвес t=25мм d=102мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х102,1,SM25102,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-108,21.000000000000,16.000000000000,160.000000000000,133.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,237.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 25х108,Подвес t=25мм d=108мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х108,1,SM25108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-114,21.000000000000,16.000000000000,166.000000000000,139.000000000000,164.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,246.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 25х114,Подвес t=25мм d=114мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х114,1,SM25114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-125,21.000000000000,16.000000000000,177.000000000000,150.000000000000,175.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,262.500000000000,125.000000000000,,Подвес Isoterm 25х125,Подвес t=25мм d=125мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х125,1,SM25125,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-133,21.000000000000,16.000000000000,185.000000000000,158.000000000000,183.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,274.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 25х133,Подвес t=25мм d=133мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х133,1,SM25133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-160,25.000000000000,20.000000000000,212.000000000000,185.000000000000,210.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,315.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 25х160,Подвес t=25мм d=160мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х160,1,SM25160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-219,25.000000000000,20.000000000000,271.000000000000,244.000000000000,269.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,349.700000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm 25х219,Подвес t=25мм d=219мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х219,1,SM25219,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-225,25.000000000000,20.000000000000,277.000000000000,250.000000000000,275.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,357.500000000000,225.000000000000,,Подвес Isoterm 25х225,Подвес t=25мм d=225мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х225,1,SM25225,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-258,25.000000000000,20.000000000000,310.000000000000,283.000000000000,308.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,400.400000000000,258.000000000000,,Подвес Isoterm 25х258,Подвес t=25мм d=258мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х258,1,SM25258,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-273,25.000000000000,20.000000000000,325.000000000000,298.000000000000,323.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,419.900000000000,273.000000000000,,Подвес Isoterm 25х273,Подвес t=25мм d=273мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х273,1,SM25273,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 25-325,25.000000000000,20.000000000000,377.000000000000,350.000000000000,375.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,487.500000000000,325.000000000000,,Подвес Isoterm 25х325,Подвес t=25мм d=325мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х325,1,SM25325,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-10,15.000000000000,10.000000000000,76.000000000000,42.000000000000,74.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,148.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm 32х010,Подвес t=32мм d=10мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х010,1,SM32010,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-12,15.000000000000,10.000000000000,78.000000000000,44.000000000000,76.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,152.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm 32х012,Подвес t=32мм d=12мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х012,1,SM32012,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-15,15.000000000000,10.000000000000,81.000000000000,47.000000000000,79.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,158.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm 32х015,Подвес t=32мм d=15мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х015,1,SM32015,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-18,15.000000000000,10.000000000000,84.000000000000,50.000000000000,82.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,164.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm 32х018,Подвес t=32мм d=18мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х018,1,SM32018,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-22,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,54.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,172.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm 32х022,Подвес t=32мм d=22мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х022,1,SM32022,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-25,15.000000000000,10.000000000000,91.000000000000,57.000000000000,89.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,178.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm 32х025,Подвес t=32мм d=25мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х025,1,SM32025,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-28,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,60.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,184.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 32х028,Подвес t=32мм d=28мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х028,1,SM32028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-35,15.000000000000,10.000000000000,101.000000000000,67.000000000000,99.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,198.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 32х035,Подвес t=32мм d=35мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х035,1,SM32035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-42,15.000000000000,10.000000000000,108.000000000000,74.000000000000,106.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,180.200000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 32х042,Подвес t=32мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х042,1,SM32042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-48,15.000000000000,10.000000000000,114.000000000000,80.000000000000,112.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,190.400000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm 32х048,Подвес t=32мм d=48мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х048,1,SM32048,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-54,15.000000000000,10.000000000000,120.000000000000,86.000000000000,118.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,200.600000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 32х054,Подвес t=32мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х054,1,SM32054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-57,15.000000000000,10.000000000000,123.000000000000,89.000000000000,121.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,205.700000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm 32х057,Подвес t=32мм d=57мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х057,1,SM32057,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-60,15.000000000000,10.000000000000,126.000000000000,92.000000000000,124.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,210.800000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 32х060,Подвес t=32мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х060,1,SM32060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-64,21.000000000000,16.000000000000,130.000000000000,96.000000000000,128.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,217.600000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm 32х064,Подвес t=32мм d=64мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х064,1,SM32064,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-70,21.000000000000,16.000000000000,136.000000000000,102.000000000000,134.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,227.800000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm 32х070,Подвес t=32мм d=70мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х070,1,SM32070,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-76,21.000000000000,16.000000000000,142.000000000000,108.000000000000,140.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,238.000000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 32х076,Подвес t=32мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х076,1,SM32076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-80,21.000000000000,16.000000000000,146.000000000000,112.000000000000,144.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,244.800000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm 32х080,Подвес t=32мм d=80мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х080,1,SM32080,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-89,21.000000000000,16.000000000000,155.000000000000,121.000000000000,153.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,260.100000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 32х089,Подвес t=32мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х089,1,SM32089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-102,21.000000000000,16.000000000000,168.000000000000,134.000000000000,166.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,249.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm 32х102,Подвес t=32мм d=102мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х102,1,SM32102,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-108,21.000000000000,16.000000000000,174.000000000000,140.000000000000,172.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,258.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 32х108,Подвес t=32мм d=108мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х108,1,SM32108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-114,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,146.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,267.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 32х114,Подвес t=32мм d=114мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х114,1,SM32114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-133,21.000000000000,16.000000000000,199.000000000000,165.000000000000,197.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,295.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 32х133,Подвес t=32мм d=133мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х133,1,SM32133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-140,21.000000000000,16.000000000000,206.000000000000,172.000000000000,204.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,306.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm 32х140,Подвес t=32мм d=140мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х140,1,SM32140,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-160,25.000000000000,20.000000000000,226.000000000000,192.000000000000,224.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,336.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 32х160,Подвес t=32мм d=160мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х160,1,SM32160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-219,25.000000000000,20.000000000000,285.000000000000,251.000000000000,283.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,367.900000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm 32х219,Подвес t=32мм d=219мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х219,1,SM32219,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-225,25.000000000000,20.000000000000,291.000000000000,257.000000000000,289.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,375.700000000000,225.000000000000,,Подвес Isoterm 32х225,Подвес t=32мм d=225мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х225,1,SM32225,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-258,25.000000000000,20.000000000000,324.000000000000,290.000000000000,322.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,418.600000000000,258.000000000000,,Подвес Isoterm 32х258,Подвес t=32мм d=258мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х258,1,SM32258,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-273,25.000000000000,20.000000000000,339.000000000000,305.000000000000,337.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,438.100000000000,273.000000000000,,Подвес Isoterm 32х273,Подвес t=32мм d=273мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х273,1,SM32273,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 32-325,25.000000000000,20.000000000000,391.000000000000,357.000000000000,389.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,505.700000000000,325.000000000000,,Подвес Isoterm 32х325,Подвес t=32мм d=325мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х325,1,SM32325,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-28,15.000000000000,10.000000000000,110.000000000000,68.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,216.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 40х028,Подвес t=40мм d=28мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х028,1,SM40028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-35,15.000000000000,10.000000000000,117.000000000000,75.000000000000,115.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,230.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 40х035,Подвес t=40мм d=35мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х035,1,SM40035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-42,15.000000000000,10.000000000000,124.000000000000,82.000000000000,122.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,207.400000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 40х042,Подвес t=40мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х042,1,SM40042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-54,15.000000000000,10.000000000000,136.000000000000,94.000000000000,134.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,227.800000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 40х054,Подвес t=40мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х054,1,SM40054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-60,15.000000000000,10.000000000000,142.000000000000,100.000000000000,140.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,238.000000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 40х060,Подвес t=40мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х060,1,SM40060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-76,21.000000000000,16.000000000000,158.000000000000,116.000000000000,156.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,265.200000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 40х076,Подвес t=40мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х076,1,SM40076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-114,21.000000000000,16.000000000000,196.000000000000,154.000000000000,194.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,291.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 40х114,Подвес t=40мм d=114мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х114,1,SM40114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-168,25.000000000000,20.000000000000,250.000000000000,208.000000000000,248.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,40.000000000000,372.000000000000,168.000000000000,,Подвес Isoterm 40х168,Подвес t=40мм d=168мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х168,1,SM40168,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-273,25.000000000000,20.000000000000,355.000000000000,313.000000000000,353.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,40.000000000000,458.900000000000,273.000000000000,,Подвес Isoterm 40х273,Подвес t=40мм d=273мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х273,1,SM40273,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 40-324,25.000000000000,20.000000000000,406.000000000000,364.000000000000,404.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,40.000000000000,525.200000000000,324.000000000000,,Подвес Isoterm 40х324,Подвес t=40мм d=324мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х324,1,SM40324,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 45-76,21.000000000000,16.000000000000,168.000000000000,121.000000000000,166.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,45.000000000000,282.200000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 45х076,Подвес t=45мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 45х076,1,SM45076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 45-89,21.000000000000,16.000000000000,181.000000000000,134.000000000000,179.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,45.000000000000,304.300000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 45х089,Подвес t=45мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 45х089,1,SM45089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 45-168,25.000000000000,20.000000000000,260.000000000000,213.000000000000,258.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,45.000000000000,387.000000000000,168.000000000000,,Подвес Isoterm 45х168,Подвес t=45мм d=168мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 45х168,1,SM45168,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 50-54,15.000000000000,10.000000000000,156.000000000000,104.000000000000,154.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,261.800000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 50х054,Подвес t=50мм d=54мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х054,1,SM50054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 50-89,21.000000000000,16.000000000000,191.000000000000,139.000000000000,189.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,321.300000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 50х089,Подвес t=50мм d=89мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х089,1,SM50089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 50-92,21.000000000000,16.000000000000,194.000000000000,142.000000000000,192.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,326.400000000000,92.000000000000,,Подвес Isoterm 50х092,Подвес t=50мм d=92мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х092,1,SM50092,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 50-108,21.000000000000,16.000000000000,210.000000000000,158.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,312.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 50х108,Подвес t=50мм d=108мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х108,1,SM50108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 50-114,21.000000000000,16.000000000000,216.000000000000,164.000000000000,214.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,321.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 50х114,Подвес t=50мм d=114мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х114,1,SM50114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 50-133,21.000000000000,16.000000000000,235.000000000000,183.000000000000,233.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,50.000000000000,349.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 50х133,Подвес t=50мм d=133мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х133,1,SM50133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 50-140,21.000000000000,16.000000000000,242.000000000000,190.000000000000,240.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,50.000000000000,360.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm 50х140,Подвес t=50мм d=140мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х140,1,SM50140,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 50-160,25.000000000000,20.000000000000,262.000000000000,210.000000000000,260.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,50.000000000000,390.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 50х160,Подвес t=50мм d=160мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х160,1,SM50160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 50-219,25.000000000000,20.000000000000,321.000000000000,269.000000000000,319.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,50.000000000000,414.700000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm 50х219,Подвес t=50мм d=219мм Isoterm шириной 100мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х219,1,SM50219,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 51-42,15.000000000000,10.000000000000,146.000000000000,93.000000000000,144.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,51.000000000000,244.800000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 51х042,Подвес t=51мм d=42мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 51х042,1,SM51042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 51-60,15.000000000000,10.000000000000,164.000000000000,111.000000000000,162.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,51.000000000000,275.400000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 51х060,Подвес t=51мм d=60мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 51х060,1,SM51060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SM 51-76,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,127.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",0,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,0,0,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,51.000000000000,302.600000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 51х076,Подвес t=51мм d=76мм Isoterm шириной 50мм без металлического хомута,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 51х076,1,SM51076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-10,15.000000000000,10.000000000000,38.000000000000,23.000000000000,36.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,72.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm 13х010,"Подвес t=13мм d=10мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х010,1,SMT13010,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-12,15.000000000000,10.000000000000,40.000000000000,25.000000000000,38.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,76.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm 13х012,"Подвес t=13мм d=12мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х012,1,SMT13012,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-15,15.000000000000,10.000000000000,43.000000000000,28.000000000000,41.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,82.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm 13х015,"Подвес t=13мм d=15мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х015,1,SMT13015,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-18,15.000000000000,10.000000000000,46.000000000000,31.000000000000,44.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,88.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm 13х018,"Подвес t=13мм d=18мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х018,1,SMT13018,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-22,15.000000000000,10.000000000000,50.000000000000,35.000000000000,48.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,96.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm 13х022,"Подвес t=13мм d=22мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х022,1,SMT13022,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-25,15.000000000000,10.000000000000,53.000000000000,38.000000000000,51.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,102.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm 13х025,"Подвес t=13мм d=25мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х025,1,SMT13025,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-28,15.000000000000,10.000000000000,56.000000000000,41.000000000000,54.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,108.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 13х028,"Подвес t=13мм d=28мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х028,1,SMT13028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-35,15.000000000000,10.000000000000,63.000000000000,48.000000000000,61.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,122.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 13х035,"Подвес t=13мм d=35мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х035,1,SMT13035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-42,15.000000000000,10.000000000000,70.000000000000,55.000000000000,68.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,115.600000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 13х042,"Подвес t=13мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х042,1,SMT13042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-48,15.000000000000,10.000000000000,76.000000000000,61.000000000000,74.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,125.800000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm 13х048,"Подвес t=13мм d=48мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х048,1,SMT13048,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-54,15.000000000000,10.000000000000,82.000000000000,67.000000000000,80.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,136.000000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 13х054,"Подвес t=13мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х054,1,SMT13054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-57,15.000000000000,10.000000000000,85.000000000000,70.000000000000,83.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,141.100000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm 13х057,"Подвес t=13мм d=57мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х057,1,SMT13057,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-60,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,73.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,146.200000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 13х060,"Подвес t=13мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х060,1,SMT13060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-64,21.000000000000,16.000000000000,92.000000000000,77.000000000000,90.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,153.000000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm 13х064,"Подвес t=13мм d=64мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х064,1,SMT13064,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-70,21.000000000000,16.000000000000,98.000000000000,83.000000000000,96.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,163.200000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm 13х070,"Подвес t=13мм d=70мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х070,1,SMT13070,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-76,21.000000000000,16.000000000000,104.000000000000,89.000000000000,102.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,173.400000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 13х076,"Подвес t=13мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х076,1,SMT13076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-80,21.000000000000,16.000000000000,108.000000000000,93.000000000000,106.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,180.200000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm 13х080,"Подвес t=13мм d=80мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х080,1,SMT13080,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-89,21.000000000000,16.000000000000,117.000000000000,102.000000000000,115.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,195.500000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 13х089,"Подвес t=13мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х089,1,SMT13089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-102,21.000000000000,16.000000000000,130.000000000000,115.000000000000,128.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,192.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm 13х102,"Подвес t=13мм d=102мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х102,1,SMT13102,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-108,21.000000000000,16.000000000000,136.000000000000,121.000000000000,134.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,201.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 13х108,"Подвес t=13мм d=108мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х108,1,SMT13108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-114,21.000000000000,16.000000000000,142.000000000000,127.000000000000,140.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,210.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 13х114,"Подвес t=13мм d=114мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х114,1,SMT13114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-125,21.000000000000,16.000000000000,153.000000000000,138.000000000000,151.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,13.000000000000,226.500000000000,125.000000000000,,Подвес Isoterm 13х125,"Подвес t=13мм d=125мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х125,1,SMT13125,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-133,21.000000000000,16.000000000000,161.000000000000,146.000000000000,159.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,13.000000000000,238.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 13х133,"Подвес t=13мм d=133мм Isoterm шириной 100мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х133,1,SMT13133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 13-160,25.000000000000,20.000000000000,188.000000000000,173.000000000000,186.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,13.000000000000,279.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 13х160,"Подвес t=13мм d=160мм Isoterm шириной 100мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 13х160,1,SMT13160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-10,15.000000000000,10.000000000000,50.000000000000,29.000000000000,48.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,96.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm 19х010,"Подвес t=19мм d=10мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х010,1,SMT19010,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-12,15.000000000000,10.000000000000,52.000000000000,31.000000000000,50.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,100.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm 19х012,"Подвес t=19мм d=12мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х012,1,SMT19012,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-15,15.000000000000,10.000000000000,55.000000000000,34.000000000000,53.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,106.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm 19х015,"Подвес t=19мм d=15мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х015,1,SMT19015,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-18,15.000000000000,10.000000000000,58.000000000000,37.000000000000,56.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,112.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm 19х018,"Подвес t=19мм d=18мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х018,1,SMT19018,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-22,15.000000000000,10.000000000000,62.000000000000,41.000000000000,60.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,120.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm 19х022,"Подвес t=19мм d=22мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х022,1,SMT19022,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-25,15.000000000000,10.000000000000,65.000000000000,44.000000000000,63.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,126.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm 19х025,"Подвес t=19мм d=25мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х025,1,SMT19025,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-28,15.000000000000,10.000000000000,68.000000000000,47.000000000000,66.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,132.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 19х028,"Подвес t=19мм d=28мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х028,1,SMT19028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-35,15.000000000000,10.000000000000,75.000000000000,54.000000000000,73.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,146.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 19х035,"Подвес t=19мм d=35мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х035,1,SMT19035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-42,15.000000000000,10.000000000000,82.000000000000,61.000000000000,80.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,136.000000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 19х042,"Подвес t=19мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х042,1,SMT19042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-48,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,67.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,146.200000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm 19х048,"Подвес t=19мм d=48мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х048,1,SMT19048,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-54,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,73.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,156.400000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 19х054,"Подвес t=19мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х054,1,SMT19054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-57,15.000000000000,10.000000000000,97.000000000000,76.000000000000,95.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,161.500000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm 19х057,"Подвес t=19мм d=57мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х057,1,SMT19057,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-60,15.000000000000,10.000000000000,100.000000000000,79.000000000000,98.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,166.600000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 19х060,"Подвес t=19мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х060,1,SMT19060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-64,21.000000000000,16.000000000000,104.000000000000,83.000000000000,102.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,173.400000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm 19х064,"Подвес t=19мм d=64мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х064,1,SMT19064,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-70,21.000000000000,16.000000000000,110.000000000000,89.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,183.600000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm 19х070,"Подвес t=19мм d=70мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х070,1,SMT19070,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-76,21.000000000000,16.000000000000,116.000000000000,95.000000000000,114.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,193.800000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 19х076,"Подвес t=19мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х076,1,SMT19076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-80,21.000000000000,16.000000000000,120.000000000000,99.000000000000,118.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,200.600000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm 19х080,"Подвес t=19мм d=80мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х080,1,SMT19080,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-89,21.000000000000,16.000000000000,129.000000000000,108.000000000000,127.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,215.900000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 19х089,"Подвес t=19мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х089,1,SMT19089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-108,21.000000000000,16.000000000000,148.000000000000,127.000000000000,146.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,219.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 19х108,"Подвес t=19мм d=108мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х108,1,SMT19108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-114,21.000000000000,16.000000000000,154.000000000000,133.000000000000,152.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,19.000000000000,228.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 19х114,"Подвес t=19мм d=114мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х114,1,SMT19114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-133,21.000000000000,16.000000000000,173.000000000000,152.000000000000,171.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,256.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 19х133,"Подвес t=19мм d=133мм Isoterm шириной 100мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х133,1,SMT19133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-140,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,159.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,267.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm 19х140,"Подвес t=19мм d=140мм Isoterm шириной 100мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х140,1,SMT19140,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-160,25.000000000000,20.000000000000,200.000000000000,179.000000000000,198.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,297.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 19х160,"Подвес t=19мм d=160мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х160,1,SMT19160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-219,25.000000000000,20.000000000000,259.000000000000,238.000000000000,257.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,334.100000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm 19х219,"Подвес t=19мм d=219мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х219,1,SMT19219,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-273,25.000000000000,20.000000000000,313.000000000000,292.000000000000,311.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,404.300000000000,273.000000000000,,Подвес Isoterm 19х273,"Подвес t=19мм d=273мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х273,1,SMT19273,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 19-325,25.000000000000,20.000000000000,365.000000000000,344.000000000000,363.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,19.000000000000,471.900000000000,325.000000000000,,Подвес Isoterm 19х325,"Подвес t=19мм d=325мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 19х325,1,SMT19325,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-10,15.000000000000,10.000000000000,62.000000000000,35.000000000000,60.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,120.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm 25х010,"Подвес t=25мм d=10мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х010,1,SMT25010,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-12,15.000000000000,10.000000000000,64.000000000000,37.000000000000,62.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,124.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm 25х012,"Подвес t=25мм d=12мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х012,1,SMT25012,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-15,15.000000000000,10.000000000000,67.000000000000,40.000000000000,65.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,130.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm 25х015,"Подвес t=25мм d=15мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х015,1,SMT25015,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-18,15.000000000000,10.000000000000,70.000000000000,43.000000000000,68.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,136.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm 25х018,"Подвес t=25мм d=18мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х018,1,SMT25018,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-22,15.000000000000,10.000000000000,74.000000000000,47.000000000000,72.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,144.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm 25х022,"Подвес t=25мм d=22мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х022,1,SMT25022,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-25,15.000000000000,10.000000000000,77.000000000000,50.000000000000,75.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,150.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm 25х025,"Подвес t=25мм d=25мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х025,1,SMT25025,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-28,15.000000000000,10.000000000000,80.000000000000,53.000000000000,78.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,156.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 25х028,"Подвес t=25мм d=28мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х028,1,SMT25028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-35,15.000000000000,10.000000000000,87.000000000000,60.000000000000,85.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,170.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 25х035,"Подвес t=25мм d=35мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х035,1,SMT25035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-42,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,67.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,156.400000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 25х042,"Подвес t=25мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х042,1,SMT25042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-48,15.000000000000,10.000000000000,100.000000000000,73.000000000000,98.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,166.600000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm 25х048,"Подвес t=25мм d=48мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х048,1,SMT25048,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-54,15.000000000000,10.000000000000,106.000000000000,79.000000000000,104.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,176.800000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 25х054,"Подвес t=25мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х054,1,SMT25054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-57,15.000000000000,10.000000000000,109.000000000000,82.000000000000,107.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,181.900000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm 25х057,"Подвес t=25мм d=57мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х057,1,SMT25057,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-60,15.000000000000,10.000000000000,112.000000000000,85.000000000000,110.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,187.000000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 25х060,"Подвес t=25мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х060,1,SMT25060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-64,21.000000000000,16.000000000000,116.000000000000,89.000000000000,114.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,193.800000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm 25х064,"Подвес t=25мм d=64мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х064,1,SMT25064,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-70,21.000000000000,16.000000000000,122.000000000000,95.000000000000,120.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,204.000000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm 25х070,"Подвес t=25мм d=70мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х070,1,SMT25070,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-76,21.000000000000,16.000000000000,128.000000000000,101.000000000000,126.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,214.200000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 25х076,"Подвес t=25мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х076,1,SMT25076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-80,21.000000000000,16.000000000000,132.000000000000,105.000000000000,130.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,221.000000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm 25х080,"Подвес t=25мм d=80мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х080,1,SMT25080,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-89,21.000000000000,16.000000000000,141.000000000000,114.000000000000,139.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,236.300000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 25х089,"Подвес t=25мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х089,1,SMT25089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-102,21.000000000000,16.000000000000,154.000000000000,127.000000000000,152.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,228.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm 25х102,"Подвес t=25мм d=102мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х102,1,SMT25102,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-108,21.000000000000,16.000000000000,160.000000000000,133.000000000000,158.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,237.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 25х108,"Подвес t=25мм d=108мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х108,1,SMT25108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-114,21.000000000000,16.000000000000,166.000000000000,139.000000000000,164.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,246.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 25х114,"Подвес t=25мм d=114мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х114,1,SMT25114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-125,21.000000000000,16.000000000000,177.000000000000,150.000000000000,175.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,25.000000000000,262.500000000000,125.000000000000,,Подвес Isoterm 25х125,"Подвес t=25мм d=125мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х125,1,SMT25125,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-133,21.000000000000,16.000000000000,185.000000000000,158.000000000000,183.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,274.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 25х133,"Подвес t=25мм d=133мм Isoterm шириной 100мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х133,1,SMT25133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-160,25.000000000000,20.000000000000,212.000000000000,185.000000000000,210.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,315.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 25х160,"Подвес t=25мм d=160мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х160,1,SMT25160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-219,25.000000000000,20.000000000000,271.000000000000,244.000000000000,269.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,349.700000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm 25х219,"Подвес t=25мм d=219мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х219,1,SMT25219,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-225,25.000000000000,20.000000000000,277.000000000000,250.000000000000,275.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,357.500000000000,225.000000000000,,Подвес Isoterm 25х225,"Подвес t=25мм d=225мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х225,1,SMT25225,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-258,25.000000000000,20.000000000000,310.000000000000,283.000000000000,308.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,400.400000000000,258.000000000000,,Подвес Isoterm 25х258,"Подвес t=25мм d=258мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х258,1,SMT25258,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-273,25.000000000000,20.000000000000,325.000000000000,298.000000000000,323.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,419.900000000000,273.000000000000,,Подвес Isoterm 25х273,"Подвес t=25мм d=273мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х273,1,SMT25273,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 25-325,25.000000000000,20.000000000000,377.000000000000,350.000000000000,375.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,25.000000000000,487.500000000000,325.000000000000,,Подвес Isoterm 25х325,"Подвес t=25мм d=325мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 25х325,1,SMT25325,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-10,15.000000000000,10.000000000000,76.000000000000,42.000000000000,74.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,148.000000000000,10.000000000000,,Подвес Isoterm 32х010,"Подвес t=32мм d=10мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х010,1,SMT32010,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-12,15.000000000000,10.000000000000,78.000000000000,44.000000000000,76.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,152.000000000000,12.000000000000,,Подвес Isoterm 32х012,"Подвес t=32мм d=12мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х012,1,SMT32012,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-15,15.000000000000,10.000000000000,81.000000000000,47.000000000000,79.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,158.000000000000,15.000000000000,,Подвес Isoterm 32х015,"Подвес t=32мм d=15мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х015,1,SMT32015,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-18,15.000000000000,10.000000000000,84.000000000000,50.000000000000,82.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,164.000000000000,18.000000000000,,Подвес Isoterm 32х018,"Подвес t=32мм d=18мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х018,1,SMT32018,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-22,15.000000000000,10.000000000000,88.000000000000,54.000000000000,86.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,172.000000000000,22.000000000000,,Подвес Isoterm 32х022,"Подвес t=32мм d=22мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х022,1,SMT32022,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-25,15.000000000000,10.000000000000,91.000000000000,57.000000000000,89.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,178.000000000000,25.000000000000,,Подвес Isoterm 32х025,"Подвес t=32мм d=25мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х025,1,SMT32025,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-28,15.000000000000,10.000000000000,94.000000000000,60.000000000000,92.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,184.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 32х028,"Подвес t=32мм d=28мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х028,1,SMT32028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-35,15.000000000000,10.000000000000,101.000000000000,67.000000000000,99.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,198.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 32х035,"Подвес t=32мм d=35мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х035,1,SMT32035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-42,15.000000000000,10.000000000000,108.000000000000,74.000000000000,106.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,180.200000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 32х042,"Подвес t=32мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х042,1,SMT32042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-48,15.000000000000,10.000000000000,114.000000000000,80.000000000000,112.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,190.400000000000,48.000000000000,,Подвес Isoterm 32х048,"Подвес t=32мм d=48мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х048,1,SMT32048,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-54,15.000000000000,10.000000000000,120.000000000000,86.000000000000,118.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,200.600000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 32х054,"Подвес t=32мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х054,1,SMT32054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-57,15.000000000000,10.000000000000,123.000000000000,89.000000000000,121.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,205.700000000000,57.000000000000,,Подвес Isoterm 32х057,"Подвес t=32мм d=57мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х057,1,SMT32057,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-60,15.000000000000,10.000000000000,126.000000000000,92.000000000000,124.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,210.800000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 32х060,"Подвес t=32мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х060,1,SMT32060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-64,21.000000000000,16.000000000000,130.000000000000,96.000000000000,128.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,217.600000000000,64.000000000000,,Подвес Isoterm 32х064,"Подвес t=32мм d=64мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х064,1,SMT32064,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-70,21.000000000000,16.000000000000,136.000000000000,102.000000000000,134.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,227.800000000000,70.000000000000,,Подвес Isoterm 32х070,"Подвес t=32мм d=70мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х070,1,SMT32070,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-76,21.000000000000,16.000000000000,142.000000000000,108.000000000000,140.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,238.000000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 32х076,"Подвес t=32мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х076,1,SMT32076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-80,21.000000000000,16.000000000000,146.000000000000,112.000000000000,144.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,244.800000000000,80.000000000000,,Подвес Isoterm 32х080,"Подвес t=32мм d=80мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х080,1,SMT32080,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-89,21.000000000000,16.000000000000,155.000000000000,121.000000000000,153.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,260.100000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 32х089,"Подвес t=32мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х089,1,SMT32089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-102,21.000000000000,16.000000000000,168.000000000000,134.000000000000,166.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,249.000000000000,102.000000000000,,Подвес Isoterm 32х102,"Подвес t=32мм d=102мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х102,1,SMT32102,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-108,21.000000000000,16.000000000000,174.000000000000,140.000000000000,172.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,32.000000000000,258.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 32х108,"Подвес t=32мм d=108мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х108,1,SMT32108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-114,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,146.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,267.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 32х114,"Подвес t=32мм d=114мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х114,1,SMT32114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-133,21.000000000000,16.000000000000,199.000000000000,165.000000000000,197.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,295.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 32х133,"Подвес t=32мм d=133мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х133,1,SMT32133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-140,21.000000000000,16.000000000000,206.000000000000,172.000000000000,204.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,306.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm 32х140,"Подвес t=32мм d=140мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х140,1,SMT32140,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-160,25.000000000000,20.000000000000,226.000000000000,192.000000000000,224.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,336.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 32х160,"Подвес t=32мм d=160мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х160,1,SMT32160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-219,25.000000000000,20.000000000000,285.000000000000,251.000000000000,283.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,367.900000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm 32х219,"Подвес t=32мм d=219мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х219,1,SMT32219,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-225,25.000000000000,20.000000000000,291.000000000000,257.000000000000,289.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,375.700000000000,225.000000000000,,Подвес Isoterm 32х225,"Подвес t=32мм d=225мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х225,1,SMT32225,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-258,25.000000000000,20.000000000000,324.000000000000,290.000000000000,322.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,418.600000000000,258.000000000000,,Подвес Isoterm 32х258,"Подвес t=32мм d=258мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х258,1,SMT32258,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-273,25.000000000000,20.000000000000,339.000000000000,305.000000000000,337.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,438.100000000000,273.000000000000,,Подвес Isoterm 32х273,"Подвес t=32мм d=273мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х273,1,SMT32273,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 32-325,25.000000000000,20.000000000000,391.000000000000,357.000000000000,389.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,32.000000000000,505.700000000000,325.000000000000,,Подвес Isoterm 32х325,"Подвес t=32мм d=325мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 32х325,1,SMT32325,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-28,15.000000000000,10.000000000000,110.000000000000,68.000000000000,108.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,216.000000000000,28.000000000000,,Подвес Isoterm 40х028,"Подвес t=40мм d=28мм Isoterm шириной 50мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х028,1,SMT40028,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-35,15.000000000000,10.000000000000,117.000000000000,75.000000000000,115.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,230.000000000000,35.000000000000,,Подвес Isoterm 40х035,"Подвес t=40мм d=35мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х035,1,SMT40035,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-42,15.000000000000,10.000000000000,124.000000000000,82.000000000000,122.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,207.400000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 40х042,"Подвес t=40мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х042,1,SMT40042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-54,15.000000000000,10.000000000000,136.000000000000,94.000000000000,134.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,227.800000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 40х054,"Подвес t=40мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х054,1,SMT40054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-60,15.000000000000,10.000000000000,142.000000000000,100.000000000000,140.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,238.000000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 40х060,"Подвес t=40мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х060,1,SMT40060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-76,21.000000000000,16.000000000000,158.000000000000,116.000000000000,156.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,40.000000000000,265.200000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 40х076,"Подвес t=40мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х076,1,SMT40076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-114,21.000000000000,16.000000000000,196.000000000000,154.000000000000,194.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,40.000000000000,291.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 40х114,"Подвес t=40мм d=114мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х114,1,SMT40114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-168,25.000000000000,20.000000000000,250.000000000000,208.000000000000,248.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,40.000000000000,372.000000000000,168.000000000000,,Подвес Isoterm 40х168,"Подвес t=40мм d=168мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х168,1,SMT40168,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-273,25.000000000000,20.000000000000,355.000000000000,313.000000000000,353.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,40.000000000000,458.900000000000,273.000000000000,,Подвес Isoterm 40х273,"Подвес t=40мм d=273мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х273,1,SMT40273,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 40-324,25.000000000000,20.000000000000,406.000000000000,364.000000000000,404.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,40.000000000000,525.200000000000,324.000000000000,,Подвес Isoterm 40х324,"Подвес t=40мм d=324мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 40х324,1,SMT40324,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 45-76,21.000000000000,16.000000000000,168.000000000000,121.000000000000,166.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,45.000000000000,282.200000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 45х076,"Подвес t=45мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 45х076,1,SMT45076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 45-89,21.000000000000,16.000000000000,181.000000000000,134.000000000000,179.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,45.000000000000,304.300000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 45х089,"Подвес t=45мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 45х089,1,SMT45089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 45-168,25.000000000000,20.000000000000,260.000000000000,213.000000000000,258.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,45.000000000000,387.000000000000,168.000000000000,,Подвес Isoterm 45х168,"Подвес t=45мм d=168мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 45х168,1,SMT45168,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 50-54,15.000000000000,10.000000000000,156.000000000000,104.000000000000,154.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,261.800000000000,54.000000000000,,Подвес Isoterm 50х054,"Подвес t=50мм d=54мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х054,1,SMT50054,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 50-89,21.000000000000,16.000000000000,191.000000000000,139.000000000000,189.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,321.300000000000,89.000000000000,,Подвес Isoterm 50х089,"Подвес t=50мм d=89мм Isoterm шириной 50мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х089,1,SMT50089,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 50-92,21.000000000000,16.000000000000,194.000000000000,142.000000000000,192.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,326.400000000000,92.000000000000,,Подвес Isoterm 50х092,"Подвес t=50мм d=92мм Isoterm шириной 50мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х092,1,SMT50092,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 50-108,21.000000000000,16.000000000000,210.000000000000,158.000000000000,208.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,312.000000000000,108.000000000000,,Подвес Isoterm 50х108,"Подвес t=50мм d=108мм Isoterm шириной 50мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х108,1,SMT50108,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 50-114,21.000000000000,16.000000000000,216.000000000000,164.000000000000,214.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,50.000000000000,321.000000000000,114.000000000000,,Подвес Isoterm 50х114,"Подвес t=50мм d=114мм Isoterm шириной 50мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х114,1,SMT50114,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 50-133,21.000000000000,16.000000000000,235.000000000000,183.000000000000,233.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,50.000000000000,349.500000000000,133.000000000000,,Подвес Isoterm 50х133,"Подвес t=50мм d=133мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х133,1,SMT50133,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 50-140,21.000000000000,16.000000000000,242.000000000000,190.000000000000,240.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,50.000000000000,360.000000000000,140.000000000000,,Подвес Isoterm 50х140,"Подвес t=50мм d=140мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х140,1,SMT50140,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 50-160,25.000000000000,20.000000000000,262.000000000000,210.000000000000,260.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,50.000000000000,390.000000000000,160.000000000000,,Подвес Isoterm 50х160,"Подвес t=50мм d=160мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х160,1,SMT50160,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 50-219,25.000000000000,20.000000000000,321.000000000000,269.000000000000,319.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,50.000000000000,414.700000000000,219.000000000000,,Подвес Isoterm 50х219,"Подвес t=50мм d=219мм Isoterm шириной 100мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 50х219,1,SMT50219,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 51-42,15.000000000000,10.000000000000,146.000000000000,93.000000000000,144.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,51.000000000000,244.800000000000,42.000000000000,,Подвес Isoterm 51х042,"Подвес t=51мм d=42мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 51х042,1,SMT51042,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 51-60,15.000000000000,10.000000000000,164.000000000000,111.000000000000,162.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,51.000000000000,275.400000000000,60.000000000000,,Подвес Isoterm 51х060,"Подвес t=51мм d=60мм Isoterm шириной 50мм в комплекте с хомутом, комбигайка М8/М10 и с системой быстрого монтажа с одной стороны",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 51х060,1,SMT51060,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm SMT 51-76,21.000000000000,16.000000000000,180.000000000000,127.000000000000,178.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm SM предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб.",1,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,50.000000000000,51.000000000000,302.600000000000,76.000000000000,,Подвес Isoterm 51х076,"Подвес t=51мм d=76мм Isoterm шириной 50мм в комлекте с усиленным хомутом, гайка М16",СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm 51х076,1,SMT51076,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_SM,https://www.symt.ru/catalog
