,Размер_Отверстие_Шпилька##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Диаметр_Дополнительный##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Диаметр_Внешний##LENGTH##MILLIMETERS,Размер_Высота_Шпильки##LENGTH##MILLIMETERS,Подсчет шпильки в штуках##OTHER##,Отметка по умолчанию##LENGTH##MILLIMETERS,Описание##OTHER##,Изготовитель##OTHER##,Диапазон рабочих температур##OTHER##,Видимость_Шпилька##OTHER##,URL##OTHER##,BL_Разработано##OTHER##,BL_Email##OTHER##,BL_BIM library##OTHER##,ADSK_Размер_Ширина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Толщина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Длина##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Размер_Диаметр##LENGTH##MILLIMETERS,ADSK_Примечание##OTHER##,ADSK_Наименование краткое##OTHER##,ADSK_Наименование##OTHER##,ADSK_Материал##OTHER##,ADSK_Марка##OTHER##,ADSK_Количество##OTHER##,ADSK_Код изделия##OTHER##,ADSK_Завод-изготовитель##OTHER##,ADSK_Единица измерения##OTHER##,ADSK_Версия семейства##OTHER##,ADSK_Версия Revit##OTHER##,ADSK_URL страницы изделия##OTHER##,ADSK_URL документации изделия##OTHER##
Isoterm IF 500-219,16.000000000000,279.000000000000,339.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm IF предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб. Isoterm IF 500 уникальный особо прочный термоизоляционный хомут, изготовленный на основе вспененного полимера, который обладает повышенным моментом сопротивления. Также, в отличие от термохомута Isoterm SM 170 имеет повышенную плотность, более 500 кг/м3.",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,60.000000000000,439.000000000000,219.000000000000,,Хомут Isoterm IF 500-219,Хомут для низких температур Isoterm IF 500-219,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm IF 500-219,1,IF500219,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_IF500,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm IF 500-273,16.000000000000,333.000000000000,393.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm IF предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб. Isoterm IF 500 уникальный особо прочный термоизоляционный хомут, изготовленный на основе вспененного полимера, который обладает повышенным моментом сопротивления. Также, в отличие от термохомута Isoterm SM 170 имеет повышенную плотность, более 500 кг/м3.",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,60.000000000000,493.000000000000,273.000000000000,,Хомут Isoterm IF 500-273,Хомут для низких температур Isoterm IF 500-273,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm IF 500-273,1,IF500273,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_IF500,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm IF 500-324,20.000000000000,384.000000000000,444.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm IF предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб. Isoterm IF 500 уникальный особо прочный термоизоляционный хомут, изготовленный на основе вспененного полимера, который обладает повышенным моментом сопротивления. Также, в отличие от термохомута Isoterm SM 170 имеет повышенную плотность, более 500 кг/м3.",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,60.000000000000,544.000000000000,324.000000000000,,Хомут Isoterm IF 500-324,Хомут для низких температур Isoterm IF 500-324,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm IF 500-324,1,IF500324,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_IF500,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm IF 500-356,20.000000000000,416.000000000000,476.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm IF предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб. Isoterm IF 500 уникальный особо прочный термоизоляционный хомут, изготовленный на основе вспененного полимера, который обладает повышенным моментом сопротивления. Также, в отличие от термохомута Isoterm SM 170 имеет повышенную плотность, более 500 кг/м3.",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,60.000000000000,576.000000000000,356.000000000000,,Хомут Isoterm IF 500-356,Хомут для низких температур Isoterm IF 500-356,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm IF 500-356,1,IF500356,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_IF500,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm IF 500-368,20.000000000000,428.000000000000,488.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm IF предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб. Isoterm IF 500 уникальный особо прочный термоизоляционный хомут, изготовленный на основе вспененного полимера, который обладает повышенным моментом сопротивления. Также, в отличие от термохомута Isoterm SM 170 имеет повышенную плотность, более 500 кг/м3.",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,100.000000000000,60.000000000000,588.000000000000,368.000000000000,,Хомут Isoterm IF 500-368,Хомут для низких температур Isoterm IF 500-368,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm IF 500-368,1,IF500368,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_IF500,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm IF 500-406,24.000000000000,466.000000000000,526.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm IF предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб. Isoterm IF 500 уникальный особо прочный термоизоляционный хомут, изготовленный на основе вспененного полимера, который обладает повышенным моментом сопротивления. Также, в отличие от термохомута Isoterm SM 170 имеет повышенную плотность, более 500 кг/м3.",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,120.000000000000,60.000000000000,646.000000000000,406.000000000000,,Хомут Isoterm IF 500-406,Хомут для низких температур Isoterm IF 500-406,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm IF 500-406,1,IF500406,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_IF500,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm IF 500-508,24.000000000000,568.000000000000,628.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm IF предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб. Isoterm IF 500 уникальный особо прочный термоизоляционный хомут, изготовленный на основе вспененного полимера, который обладает повышенным моментом сопротивления. Также, в отличие от термохомута Isoterm SM 170 имеет повышенную плотность, более 500 кг/м3.",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,120.000000000000,60.000000000000,748.000000000000,508.000000000000,,Хомут Isoterm IF 500-508,Хомут для низких температур Isoterm IF 500-508,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm IF 500-508,1,IF500508,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_IF500,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm IF 500-609,24.000000000000,669.000000000000,729.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm IF предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб. Isoterm IF 500 уникальный особо прочный термоизоляционный хомут, изготовленный на основе вспененного полимера, который обладает повышенным моментом сопротивления. Также, в отличие от термохомута Isoterm SM 170 имеет повышенную плотность, более 500 кг/м3.",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,140.000000000000,60.000000000000,848.000000000000,609.000000000000,,Хомут Isoterm IF 500-609,Хомут для низких температур Isoterm IF 500-609,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm IF 500-609,1,IF500609,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_IF500,https://www.symt.ru/catalog
Isoterm IF 500-711,24.000000000000,771.000000000000,831.000000000000,100.000000000000,0,1000.000000000000,"Подвесы Isoterm IF предназначены для предотвращения образования “мостиков холода” в местах крепления труб, за счёт сохранения термического сопротивления и толщины изоляционного слоя, как у теплоизоляции труб. Isoterm IF 500 уникальный особо прочный термоизоляционный хомут, изготовленный на основе вспененного полимера, который обладает повышенным моментом сопротивления. Также, в отличие от термохомута Isoterm SM 170 имеет повышенную плотность, более 500 кг/м3.",ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,-50 - 110 °C,1,www.symt.ru,support@bimlib.pro,info@symt.ru,https://bimlib.pro/manufacturer/simfoniya-tepla/3af82bfd-10b4-4919-a65b-3fa2fea14ef3/,140.000000000000,60.000000000000,950.000000000000,711.000000000000,,Хомут Isoterm IF 500-711,Хомут для низких температур Isoterm IF 500-711,СТ_Корпус_Черный_Isoterm_Симфония Тепла,Isoterm IF 500-711,1,IF500711,ООО «Симфония Тепла» / Isoterm Fix,шт.,v.1.0,2019,https://www.symt.ru/catalog/Isoterm/Trubnyij_homut_Isoterm_IF500,https://www.symt.ru/catalog
